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Образец - Приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 



Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част към отправената Покана от община Вършец с Изх. № 70 00-341 от 14.06.2019 г., на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии от обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“, Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии, Обособена позиция № 3: Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии и Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”.
Основната цел на дейността е да се осигури високо квалифицирана експертна подкрепа на Възложителя в процеса на извършване на строително-монтажните работи за реализиране на обекта.
Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството и количеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителят на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изисквания на специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и подзаконовите актове към него) и одобрените инвестиционни проекти. 
Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в експлоатация и осъществява функциите на инвеститорски контрол. 

В съответствие с настоящата Техническа спецификация, следва да бъдат представени Техническо предложение и Ценово предложение към представените предложения – оферти, съгласно следните параметри:

OПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/:
Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани със спецификата на строежа.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от ЗУТ /до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация /върху всички видове СМР, които се изпълняват от Строителя на обекта, в съответствие със законовите права и задължения на Изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 168 от ЗУТ, а именно:
	Законосъобразно започване на строежа;
	Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
	Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ;
	Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството;
Изпълнителят ще носи отговорност и за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със Строителя за щети, причинени от неспазване на технически правила и нормативи и одобрения проект.
В съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят следва да:
•	Участва в съставянето на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на строежа;
•	Съставя протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол за заверената заповедна книга.
•	Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът;
•	При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор е длъжно да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението
•	След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад по чл. 168 от ЗУТ до Възложителя и актуален технически паспорт;
•	Изпълнява задължения за контрол върху действията на всички участници в строителството с цел недопускане на нарушения по чл. 178 от ЗУТ.
В изпълнение на своите задължения, Изпълнителят на обществената поръчка ще има следните задачи:
	Упражнява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване съответствието на проекта и за упражняване на строителен надзор. Членовете на екипа трябва да отговарят на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ;
	Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, проверките свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ;
	По време на изпълнение на СМР осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като представя пред Възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя;
	Присъства на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видовете СМР) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
	Следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.
	Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установени съответствия, подписва акта;
	Извършва необходимите проверки и носи отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; годността на строежа за въвеждането му в експлоатация;
	Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ за доставените на строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазването на чл. 169а, ал. 1 и на Наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от Строителя сертификати и протоколи от изпитвания със заложените в инвестиционния проект технически показатели и характеристики;
	Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и подписва, съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя протоколи за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да бъдат предоставени за подпис от Възложителя;
	Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа; контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на Строителя, които биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект;
	Взема решения за спиране и пускане на строежа;
	Контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.
	Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, в пълния обем предвиден в чл. 11 на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
	В рамките на 3 (три) работни дни Изпълнителят изготвя писмено констатации, които предоставя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от Строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми;
	Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.
	 При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след фактическото му завършване, Изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;
	Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
	Участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
	Изготвя технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание преди въвеждането му в експлоатация; 
	Изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на СМР, за издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемането му;
	Да осигури на възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.
	Изпълнителят съдейства на Възложителя и Строителя, като осигурява необходимите актове/протоколи/становища/одобрения/съгласувания от държавни контролни органи по време на строителството. Всички дължими такси за издаване на всички необходими разрешение/одобрения/съгласувания и/или други документи/действия по време на строителството се заплащат от Възложителя;
	Изпълнителят внася окончателния доклад съответно в Об.А – Вършец, ДНСК/РО НСК – Монтана с Искането на Възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия за строежа. Участва в Държавната приемателна комисия.
	Изпълнителят е длъжен да осъществява и дейността „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове” до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, удостоверено с надлежен документ, издаден от компетентните органи. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.
Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или действие и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.
При изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да спазва действащата приложима нормативна уредба.
Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТA НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
	1.1. Информация за обекта и съществуващото положение
	Местоположение
Обектът е изграждане на палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ, разположен в самостоятелен имот ПИ 12961.40.917 от Кадастралната карта на гр. Вършец с площ 9788 м2. Имотът граничи на югоизток и югозапад с градски парк, на северозапад с река Ботуня и на североизток с вада. Основният достъп до имота е от югозапад, а обслужващия вход от изток.
Общи данни за обекта
Сградата е разположена в рамките на указаните в скицата за проектиране, линии за застрояване, на отстояния от границите на имота по-големи от минималните. Тя е едноетажна със застроена площ 300 м2, с главен вход от юг и обслужващ вход от север.
Палеопаркът е решен с алейна мрежа, зелени площи и зони за  разполагане на експонатите с осветление към тях. Предвидени са пейки, детска площадка и запазване на съществуващата чешма. Запазват се съществуващите дървета. Предвижда се парка да бъде ограден с ажурна ограда, разположена в рамките на имота.
Сградата се състои от покрито входно пространство, зала, 3 тоалетни (една от които достъпна за хора с увреждания), хранилище и техническо помещение. В залата са разположени рецепция, експозиционна площ с витрини и табла, диорама и зона за прожекции. В зоната за прожекции е понижен пода, като са оформени стъпала-пейки. Всички експонати, намиращи се в палеопарка и информационния център, са възстановки и копия.

Обемно решение
Сградата е правоъгълна едноетажна с плосък покрив. Залата е с една плътна и 3 стъклени стени. Има покрито преддверие отворено от две страни.
Фасадно решение
Две от фасадите са плътни с декоративна мазилка, а другите 2 - окачена стъклена фасада с осигурени стъкла срещу разпадане при разчупване.
Строителна конструкция
Сградата е проектирана с монолитни вертикални стоманобетонови елементи и стоманена покривна конструкция.
Инсталации
За сградата се предвижда изграждането на водопроводна, канализационна, отоплителна, охладителна, вентилационна и електро инсталация, отразени в съответните части на техническия проект.
Технико - икономически показатели
Площ на имота				ПИ 	 = 9788 м2
Застроена площ				ЗП  	 =  300  м2
Плътност на застрояване			Пзастр.= 3% < 30%
Разгъната застроена площ			РЗП	 =  300  м2
Интензивност на застрояване		кинт	 = 0,03 <1,2
Кота корниз					КК 	 = 3,85м <10м
Процент озеленяване			Позел.  = мин. 50%
1.2. Видове и обеми СМР
Общо за обект „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“ са предвидени следните видове и обеми строително-монтажни дейности:

	№
	Описание на строително-монтажните работи
	Мярка
	Одобрено количество

	
	ЧАСТ: ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО
	
	

	 
	 
	 
	 

	1
	Охрана на обекта, включително кабина  само за груб строеж
	мес
	3.00

	2
	Направа на временна автомивка 
	бр
	1.00

	3
	Химически тоалетни и абонаментното им поддържане, според нуждите на обекта
	мес
	3.00

	4
	Временна чешма, временни ел. табла и инсталации, осветление на строителния обект по време на грубия строеж
	к-т
	1.00

	5
	Монтаж, демонтаж и експлоатация на кулокран по разработен ПБЗ, вкл. необходимата документация и съгласуване, както и надниците на кранистите - за периода на договора
	бр
	1.00

	6
	Направа на временна строителна ограда
	м
	371.50

	7
	Направа на временен портал
	бр
	1.00

	8
	Мероприятия по ВОД /монтаж, демонтаж на временни знаци, маркировки и указателни табели/ за целия период на строителство
	к-т
	1.00

	9
	Водочерпене на подпочвени води
	мсм
	1.00

	10
	Тротоарно право - общинска такса
	м2/мес
	3.00



	
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
	
	

	
	ИЗКОПНИ И НАСИПНИ РАБОТИ
	
	

	11
	Изкопни маси
	м3
	611.00

	12
	Насип с трамбоване
	м3
	531.00

	
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	
	

	13
	Кофраж подложен бетон фундаменти
	М2
	7.00

	14
	Кофраж фундаменти
	М2
	110.30

	15
	Кофраж стъпала
	М2
	3.40

	16
	Кофраж монолитни колони
	М2
	61.20

	
	БЕТОНОВИ РАБОТИ
	
	

	17
	Подложен бетон  В15 фундаменти 
	м3
	8.70

	18
	Бетон В25 за фундаменти
	м3
	19.80

	19
	Бетон В25 шахти
	м3
	5.50

	20
	Бетон В25 настилка
	м3
	49.80

	21
	Бетон В25 монолитни колони
	м3
	4.40

	
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
	
	

	22
	Изработка, доставка и монтаж армировка  за  настилка
	кг.
	1930.00

	23
	Изработка, доставка и монтаж армировка фундаменти и шахти
	кг.
	1141.00

	24
	Изработка, доставка и монтаж армировка монолитни колони
	кг.
	686.00

	
	ОГРАДА
	
	

	25
	Изкоп ръчен  за фундаменти ограда
	м3
	30.00

	26
	Насип фундаменти ограда
	м3
	19.50

	27
	Металните стойки 50x50x5 мм и дължина 265 см (167 бр)
	кг.
	2900.00

	28
	Бетон В25 
	м3
	8.00

	29
	Арматурна стомана АI 
	кг.
	238.00

	
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА
	
	

	30
	Изработка, доставка и монтаж стоманена конструкция (грунд и боя)
	кг.
	28431.30

	31
	Изработка, доставка и монтаж на анкерно устройство
	кг.
	204.00

	32
	Изработка, доставка и монтаж на конструкция за чилър (грунд и боя)
	кг.
	244.30

	
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
	
	

	
	СУХО СТРОИТЕЛСТВО - стени
	
	

	33
	Доставка и монтаж на преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=10см
	м2
	17.64

	34
	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, без вата, d=5см
	м2
	21.55

	35
	Доставка и монтаж на обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), тип "куфар" 
	м2
	6.11

	36
	Доставка и монтаж на влагоустойчиви преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=10см                                     
	м2
	44.21

	37
	Доставка и монтаж на влагоустойчиви преградни стени от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с вата, d=25см
	м2
	14,60

	38
	Доставка и монтаж на влагоустойчива обшивка от гипскартон, двуслойна облицовка 2х12,5мм, външния слой - влагоустойчив гипскартон, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), тип "куфар" 
	м2
	6.05

	39
	Шпакловане на фуги, шлайфане и подготовка на стени и обшивки от гипскартон
	м2
	110.16

	40
	Натоварване и извозване на отпадъци 
	м3
	30.00

	41
	Превоз строителни отпадъци на депо, включително такса депониране
	м3
	30.00

	
	МАЗИЛКИ
	
	

	42
	Направа на машинна гипсова мазилка по стени 
	м2
	2.61

	43
	Направа на фина гипсова шпакловка по стени 
	м2
	2.61

	
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - стени
	
	

	44
	Грундиране по стени преди латекс
	м2
	173.09

	45
	Двукратно боядисване с латекс по стени
	м2
	173.09

	
	ОБЛИЦОВКИ
	
	

	46
	Доставка и монтаж на каменна облицовка на лепилен разтвор 
	м2
	49.92

	47
	Доставка и монтаж на фаянс на лепилен разтвор 
	м2
	3.8

	
	СУХО СТРОИТЕЛСТВО- тавани
	
	

	48
	Доставка и монтаж на вата за уплътняване по периферия покрив и окачен таван, d=5см
	м2
	375.03

	49
	Доставка и монтаж на окачени тавани, 2х12,5, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), двойна скара, сертификат за огнеустойчивост RE15        
	м2
	295.03

	50
	Шпакловане на фуги, шлайфане и подготовка на тавани от гипскартон
	м2
	295.03

	
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - тавани
	
	

	51
	Грундиране по тавани педи латекс
	м2
	295.03

	52
	Двукратно боядисване с латекс по тавани
	м2
	295.03

	
	ЗАМАЗКИ
	
	

	53
	Направа на армирана циментова замазка по подове,  армировъчна мрежа  
	м3
	37.66

	
	НАСТИЛКИ И ИНТЕРИОР
	
	

	54
	Монтаж на каменна настилка на лепилен разтвор
	м2
	552.42

	55
	Доставка и монтаж на решетка за въздуховоди по специфичен детайл   
	л.м.
	120

	56
	Доставка и монтаж на системи преградни стени с врати за тоалетни 1,25х2м
	бр.
	2

	
	ЧАСТ ЕКСТЕРИОР
	
	

	57
	Геотекстил под бетонова настилка  
	м2
	555.58

	57
	Хидроизолация под бетонова настилка  
	м2
	555.58

	59
	Топлоизолация XPS-3cm/под цялата площ на плочата
	м2
	555.58

	60
	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с височина до 3м., включително защитна мрежа
	м2
	250

	61
	Доставка и монтаж на фасадни стени от аквапанел, двуслойна облицовка 2х12,5мм (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), на конструкция, с 14см вата (λ=0,039 W/mK),  d=30см
	м2
	77.41

	62
	Доставка и монтаж на окачен таван от аквапанел, 2х12,5, (шпакловане на фуги и лепене между двата слоя), двойна скара
	м2
	115.64

	63
	Доставка и монтаж на аквапанел върху конструкция по козирка
	м2
	43.11

	64
	Направа на система силиконова минерална шпакловка, върху аквапанел, вкл. грунд "бетон-контакт"
	м2
	209.35

	65
	Направа на декоративна фасада
	м2
	87.79

	66
	Доставка и монтаж на система окачена стъклена фасада по спецификация
	м2
	261.6

	67
	Доставка и монтаж на OSB плоскости, водоустойчивост клас 3, за оформяне легла на седящи олуци
	м2
	149.93

	68
	Доставка и монтаж на твърда минерална вата, d=5см
	м2
	347.43

	69
	Доставка и монтаж на пароизолация от плътно полиетиленово фолио под вата 
	м2
	537.94

	70
	Доставка и монтаж на хидроизолационна система TPO по  покрив и лежащ улук
	м2
	537.94

	71
	Улуци лежащи
	М
	20

	72
	Водосточни тръби
	М
	16

	
	ПАРК
	
	

	73
	Подготовка на основа, доставка и полагане на трайна пътна настилка
	м2
	626.01

	74
	Направа на алеи от земна маса 
	м2
	655.92

	75
	Подготовка на основа, доставка и полагане на тартанова настилка детска площадка
	м2
	111.65

	76
	Натоварване и извозване на отпадъци  ( к-во по преценка на офериращия)
	м3
	50

	77
	Превоз строителни отпадъци на депо, включително такса депониране
	м3
	50

	78
	Доставка и монтаж на мрежа за ажурна метална ограда H2,2м
	л.м
	366.5

	79
	Доставка и монтаж на двукрили метални врати с размери 1+2,5х2,2м, в метална ограда
	бр
	2

	
	ЧАСТ: ВиК
	
	

	
	ВОДОПРОВОД
	
	

	80
	Доставка и монтаж на HDPE ф32 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за студена вода 
	м
	40.00

	81
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR  PN16/ ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за студена вода 
	м
	30.00

	82
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби /PPR  PN20/ l ф 20 включително фитинги, укрепване и други окомплектовки -за топла вода 
	м
	25.00

	83
	Доставка и монтаж тръбна изолация   за водопровод ст. т. и ц. Вода /за ф20/ вкл.и поц.тр.
	м
	55.00

	84
	Също, но за ф32
	м
	2.00

	85
	Доставка и монтаж на укрепители за водопровод в партера
	бр.
	20.00

	86
	Доставка ,монтаж и укрепване СК ф20 
	бр.
	6.00

	87
	Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф1''
	бр.
	2.00

	88
	Доставка, монтаж и укрепване на спирателни кранове ф1''  с изпразнител 
	бр.
	1.00

	89
	Доставка, монтаж и укрепване на филтър ф1" 
	бр.
	1.00

	90
	Доставка, монтаж и укрепване на възвратни кранове ф20
	бр.
	1.00

	91
	Също, но ф1"
	бр.
	1.00

	92
	Смесителни батерии за тоалетни мивки /стоящи/
	бр.
	4.00

	93
	Ел.бойлер 200л
	бр.
	1.00

	94
	Водомер за студена вода 2.5 м3/ч
	бр.
	1.00

	95
	Хидравлично изпитване на водопровод
	м
	57.00

	96
	Дезинфекция на водопровод
	м
	57.00

	
	КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	97
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф50/1.8 за канал вкл. фасонни части и укрепване 
	м
	20.00

	98
	Доставка и монтаж РVС тръби ф110/2,2мм за канал вкл. фасонни части
	м
	10.00

	99
	РVС ф110 дебелстенни
	м
	10.00

	100
	РVС ф110/3,2мм дебелостенни
	м
	10.00

	101
	РVС ф160/4,7мм дебелостенни
	м
	20.00

	102
	Укрепители за вертикален канал ф 110
	бр.
	2.00

	103
	Изпитване на канализация  
	м
	30.00

	104
	Тоалетна мивка среден формат
	бр.
	4.00

	105
	Доставка и монтаж клозетно седало моноблок 
	бр.
	3.00

	106
	Доставка и монтаж на воронки кьм ВТ
	бр.
	4.00

	107
	Подов сифон прав ф100
	бр.
	4.00

	
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
	
	

	
	ДВОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
	
	

	108
	Трасиране каб.линия
	км
	0.65

	109
	Направа на изкоп 0,8/0,5 в почва III категория със зариване и трамбоване
	м
	645.00

	110
	Направа на изкоп 1,10/0,5 в почва III категория със зариване и трамбоване
	м
	230.00

	111
	Направа на пясъчна подложка за кабелен изкоп
	м3
	35.00

	112
	Доставка и полагане на твърда PVC Ф50, в кабелен изкоп или забетонирана
	м
	460.00

	113
	Доставка и полагане твърда PVC Ф110, забетонирана
	м
	54.00

	114
	Доставка и монтаж на табло ТЕМО-1 по схема
	бр.
	1.00

	115
	Доставка и полагане на кабел САВТ 4х16 мм2 в кабелен изкоп
	м
	52.00

	116
	Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5мм2  до стълбчета дворно осветление и прожектори
	м
	600.00

	117
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2  до стълбчета дворно осветление и до прожектори
	м
	266.00

	118
	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2 в стоманотръбни стълбове за площадково осветление
	м
	105.00

	119
	Доставка и монтаж метални разкл.кутии тип К-35
	бр.
	15.00

	120
	Монтаж разклонителна кутия в стълбче
	м
	35.00

	121
	Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб с височина до 4 м
	бр
	35.00

	122
	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампа 30W IP 65 по избор на архитекта върху стълбче с височина 3 м
	бр.
	35.00

	123
	Доставка и монтаж на прожектор с LED лампа 45W IP 68 върху кубче
	бр.
	15.00

	124
	Доставка и монтаж на кабелни марки
	бр.
	100.00

	125
	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2
	бр.
	280.00

	126
	Доставка и монтаж кабелни обувки 16 мм2 Cu
	бр.
	8.00

	127
	Суха разделка на кабел 4х16 мм2
	бр.
	2.00

	128
	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 в изкоп
	м
	64.00

	129
	Направа на съединения на шина с болтова връзка
	бр.
	50.00

	130
	Направа и монтаж на комплектна заземителна уредба с 2 бр. поц.тръби 2 1/2" L=3 m вкл. на табло Т-1
	бр.
	25.00

	131
	Направа на дребна метална конструкция за конзоли и др.
	кг
	85.00

	132
	Боядисване на метална конструкция
	м2
	7.00

	133
	Измерване специфичното съпротивление на почвата
	чч
	25.00

	134
	Изпитване съпротивление на заземител
	чч
	25.00

	135
	Проверка за наличие между заземител и заземяеми елементи
	чч
	50.00

	136
	Извозване строителни отпадъци
	м3
	20.00

	137
	Бетонов кожух с В 15
	м3
	3.15

	138
	Изпитване на кабелни линии НН
	чч
	16.00

	139
	Прекъсване на ел.захранване в мрежа НН
	часа
	6.00

	
	ВЪТРЕШНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
	
	

	140
	Доставка  осв.тяло,  1х28W  IP44  с капак
	бр.
	2.00

	141
	Доставка  прожекторно осв.тяло LED 830,  27W IP20  
	бр.
	20.00

	142
	Доставка  аварийно LED осв.тяло,  5W IP20 
	бр.
	6.00

	143
	Доставка влагозащитено осв.тяло с LED лампа 7 W; IP 44  тип "Луна"
	бр.
	6.00

	144
	Доставка  влагозащително фасадно LED осветително тяло 32 W  IP 65 
	бр.
	8.00

	145
	Доставка  Евакуационно осветително тяло 1х8 W за открит   монтаж, IP 40 а вградена акумулаторна батерия
	бр.
	2.00

	146
	Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 1х14 W; IP 44 с капак
	бр.
	3.00

	147
	Доставка LED  осв.тяло 12W; IP 20 
	бр.
	5.00

	148
	Монтаж осв.тела
	бр.
	52.00

	149
	Доставка на Ключ обикновен скрита инсталация IP 20
	бр.
	2.00

	150
	Доставка Ключ сериен скрита инсталация IP 20 
	бр.
	6.00

	151
	Доставка контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация
	бр.
	18.00

	152
	Доставка табло Т-бойлер 16 А скрита инсталация
	бр.
	1.00

	153
	Доставка розетка тип RJ 45 cat.5  за I-net и телефони; 
	бр.
	4.00

	154
	Доставка обща рамка за монтаж на 2 бр. контакти "Шуко 16 А и 2 бр, розетки RJ 45
	бр.
	2.00

	155
	Монтаж ключове; контакти   
	бр.
	33.00

	156
	Монтаж и доставка PVC конзоли
	бр.
	33.00

	157
	Доставка  на разклонителни кутии кръгли
	бр.
	66.00

	158
	Доставка  на разклонителни кутии 15/15
	бр.
	2.00

	159
	Направа на лампен излаз със СВТ 3х1,5 до 8 м скрито
	бр.
	50.00

	160
	Направа на лампен излаз със СВТ 3х1,5 до 12 м (евак.осв)
	бр.
	2.00

	161
	Доставка и монтаж на поц.шина 40/4
	м
	36.00

	162
	Доставка и монтаж комлектна заземителна уредба
	бр.
	6.00

	163
	Доставка и монтаж AlMgSi0,5 Ø8 мълниезащита
	м
	72.00

	164
	Доставка и монтаж ел.табло Т-1
	бр.
	1.00

	165
	Доставка и полагане  на СВТ 2х1,5
	м
	60.00

	166
	Доставка и полагане  на СВТ 3х2,5
	м
	376.20

	167
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5
	м
	34.00

	168
	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10
	м
	35.00

	169
	Доставка и полагане на кабел HDMI
	м
	70.00

	170
	Изтегляне кабели в положени тръби
	м
	505.20

	171
	Суха разделка на кабели СВТ до  5х16
	бр.
	10.00

	172
	Доставка и свързване на ПВА 2 - 16 мм2 за зануляване въздуховоди
	м
	5.00

	173
	Доставка CU - кабелни обувки 16 мм2
	бр.
	10.00

	174
	Доставка и полагане на метален гофриран шалаух
	кг
	5.00

	175
	Полагане на гофр.тр.Ф29 мм
	м
	35.00

	176
	Полагане на гофр.тр.Ф23 мм
	м
	376.20

	177
	Полагане на гофр.тр.Ф16 мм
	бр.
	250.00

	178
	PVC 1"
	м
	50.00

	179
	PVC 3/4"
	м
	70.00

	180
	PVC 11/2"
	м
	15.00

	181
	PVC 2"
	м
	15.00

	182
	Доставка и монтаж нагревателен  кабел; 5 м , 250 W
	бр.
	6.00

	183
	Доставка и монтаж разклонителна кутия ОМ; IP 65
	бр.
	14.00

	184
	Доставка кабел СВТ 3х0,75 мм2 до датчици за влажност
	м
	30.00

	185
	Доставка кабел СВТ 5х0,75 мм2 до датчици за температура
	м
	30.00

	186
	Доставка и полагане  на СВТ 3х2,5
	м
	170.00

	187
	Доставка и монтаж на регулатор devireg 810 - вариант 2 за покриви и улуци,  комплект със сензори за влага - монтаж в улуци и сензор за температура на въздуха за монтаж в близост до улука
	бр.
	1.00

	188
	Доставка и монтаж на скоби улук (пакет от 25 бр.)
	пакет
	5.00

	189
	Доставка и монтаж на алуминиева самозалепваща се лента
	бр.
	14.00

	190
	Доставка и монтаж на стоманена монтажна лента - 5 м
	бр.
	7.00

	191
	Доставка и монтаж верига с дължина 5 м
	бр.
	7.00

	192
	Пусконаладъчни работи система ел.нагрев
	чч
	72.00

	193
	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2
	м
	219.00

	194
	Полагане и доставка на кабел за I-net S/FTP cat.7
	м
	140.00

	195
	Доставка прахов пожарогасител
	бр.
	1.00

	196
	Доставка и монтаж на Контролен панел с 48 зони 
	бр.
	1.00

	197
	Доставка и монтаж на монтажна кутия за контролният панел 
	бр.
	1.00

	198
	Доставка и монтаж на графична LCD клавиатура
	бр.
	1.00

	199
	Доставка и монтаж на обемен датчик PIR за монтаж на стена,  110°
	бр.
	6.00

	200
	Доставка и монтаж на дигитален акустичен датчик за стъкло
	бр.
	14.00

	201
	Доставка и монтаж на външна сирена с блиц лампа
	бр.
	1.00

	202
	Доставка и монтаж на адресеруем магнито-контактен датчик
	бр.
	2.00

	203
	Доставка и монтаж на 8 зонов разширителен модул
	бр.
	2.00

	204
	Доставка и монтаж на захранващи блокове
	бр.
	2.00

	205
	Доставка и монтаж на кабел 2х0,5 + 6х0,22 mm²
	м.
	390.00

	206
	Доставка и монтаж на кабел 4x0,22 mm²
	м.
	18.00

	207
	Доставка и монтаж на кабел 2х0,5 mm²
	м.
	65.00

	208
	Доставка и монтаж на гофр. PVC тръба Ø13
	м.
	473.00

	209
	Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V / 7Ah / Pb
	бр.
	2.00

	210
	Доставка и монтаж на радиотрансмитер от службата по охрана
	бр.
	1.00

	211
	Пускане на системата в експлоатация
	бр.
	1.00

	212
	Доставка и монтаж на 16-канален NVR
	бр.
	1.00

	213
	Доставка и монтаж на суич 16 порта
	бр.
	1.00

	214
	Доставка и монтаж на PoE суич 8 порта
	бр.
	2.00

	215
	Доставка и монтаж на персонален компютър - не е предмет на договора
	бр.
	

	216
	 LCD monitor 22"  
	бр.
	1.00

	217
	Доставка и монтаж на цветна камера 1/3"" CCD сензор, 1280x1024, PAL, 0.3/0.0Lux, функция ден и нощ, IR LED, PoE, за външен монтаж, в комплект с кожух и стойка.
	бр.
	2.00

	218
	Доставка и монтаж на куполна камера за вътрешен монта - 1/3"" CCD сензор,1280x1024, PAL, 0.1Lux, OSD, PoE"
	бр.
	2.00

	219
	Устройства за защита от пренапрежение - Overvoltage protection
	бр.
	4.00

	220
	Доставка и монтаж на Кабел S/FTP cat.7
	м.
	140.00

	221
	Доставка и монтаж. Гофрирани тръби ø 16
	м.
	140.00

	222
	Доставка и инсталация. Софтуер за мрежово наблюдение  станциите за видеонаблюдение
	бр.
	1.00

	223
	Пускане на системата в експлоатация
	бр.
	1.00

	224
	Доставка и монтаж на 11" Ком.шкаф,  21U 600x400mm
	бр.
	1.00

	225
	19'' Вентилационен блок
	бр.
	1.00

	226
	19" Earth Bar
	бр.
	1.00

	227
	Доставка и монтаж на Акумулатор 12V /65Ah, херметизиран
	бр.
	2.00

	228
	Доставка и монтаж на Заряден токоизправител PLN-24CH12 / 24V
	
	

	229
	Доставка и монтаж на  Контролер за АООС  (240W )
	бр.
	1.00

	230
	Доставка и монтаж на  усилвател (480W )
	бр.
	1.00

	231
	Доставка и монтаж на  CD плейър/FM тунер 
	бр.
	1.00

	232
	Доставка и монтаж на микрофонен пулт  
	бр.
	1.00

	233
	Доставка и монтаж на Клавиатура за микрофонен пулт - 6 бутона
	бр.
	1.00

	234
	Доставка и монтаж на Високоговорител стенен с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар 6W/100V, 94dB/1W/1m
	бр.
	6.00

	 235
	Доставка и монтаж. DIN конзола Ø60 за атенюаторите
	бр.
	6.00

	236
	Доставка и монтаж, Разклонителна кутия за вграден монтаж
	бр.
	1.00

	237
	Доставка и монтаж на Адаптор 220Vac/24Vdc
	бр.
	1.00

	238
	Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 2х1.5 мм2
	м.
	280.00

	239
	Доставка и монтаж на кабел - JY(ST)Y 4х1.5 мм2
	м.
	140.00

	240
	Доставка и монтаж , трудно горими тръби Ø16 Е30
	м.
	140.00

	241
	Доставка и монтаж, Спомагателни материали
	
	

	242
	Пускане на системата в експлоатация
	бр.
	1.00



1.3.  Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии.
Интериор и екстериор 
Сградата на информационния център включва музейна експозиция с фосилни останки от находището, възстановка на находището естествен размер (или поне 1.5 х 1 м), диорама, мултимедия с клипове и анимации представящи находището, отливки от черепи, скелети на основни и атрактивни видове, намерени в находището и копирани от известни чужди образци, съществуващи в европейски музеи.
Диорамата (6 х 2 м) представя природната обстановка преди 2.5 млн. години около находището – растителност, релеф, основните видове гръбначни животни.  
Диорамата-модел представя процеса на образуване на карите – специфичните гео-морфоложки образувания, формиращи съвременния ландшафт в района на находището.
На мултимедията се пускат периодично клипове, свързани с находището: специалисти разказват за него на самото място; основни видове бозайници и птици ще бъдат представени от кратки текстове, възстановки, сравнения и др.; анимиран филм ще пресъздава живота от това време – гепарди ловят копитни, мегантереон дебне див кон, лошяди се хранят от останките  на загинало животно, бакалов сокол  е сграбчил уловена сухополска чучулига и др.
Палеопаркът обхваща информационен център и околните територии, предвидени за тази цел. Палеопаркът представя с реставрации (групови сцени или единични пластики) основните елементи на природната обстановка, разкрита в находището „Вършец”- бозайници, птици, влечуги.
Проектът следва да пресъздаде реална научна възстановка на съществуващите животни през палео епохата. Етапите за изработване на описаните индивиди включват: Уточняване визията на вида; Направа на различни видове рисунки и уточняване на постановката на обекта; Изработване на умален триизмерен модел на обекта от гипс или друг материал; Увеличаване на модела в мащаб 1:1; Изработване на модела в епоксидна смола, полиуретан  или друг траен материал; Метална конструкция на модела  -  при по големите животни; Патиниране на обекта, добавяне на косми, структура на кожа, пера и други.
За да се получи максимална реалистична среда в парка, е проектирано някои животните да бъдат по няколко от вид пресъздадени в динамични композиции, както следва: 
1. Направа на скални късове и възстановки на изкопаеми животни:
3 бр. Плиоценски гепард - Acinonyx pardinensis
1 бр. елен - “Dama” rhenana
4 бр. витороги антилопи от род Gazellospira
1 бр. рис от вида Lynx issiodorensis
1 бр. саблезъба котка Megantereon
2 бр. носорог Stephanorhinus
4 бр. масивния стеноноиден кон Equus stenonis
4 бр. вълкоподобни диви кучета от род Eucyon
4 бр. овцебик от род Megalovis
1 бр. пума - Puma pardoides
4 бр. кошути от вида Eucladoceros senesensis
1 бр. елен от вида Eucladoceros senesensis
1 бр. варан
1 бр. язовец - Meles thorali
3 бр. лешояди на Бохенски
2 бр. хиени - Pliocrocuta
3 бр. Aquila kurochkini (орел на Курочкин)
1 бр. Falco bakalovi (сокол на Петър Бакалов)
4 бр. Tetrao partium (частичен тетрев)
2 бр. Lagopus balcanicus (балканска тундрова яребица)
2 бр. Otis khosatzkii (дропла на Хозацки)
2. Направа на диорама със съдържание на животински видове в естествена големина - 1 бр. гигантски гепард от вида Ациноникс периери, 1 бр. елен от вида Еукладоцерос сенезензис, 1 бр. саблезъба котка Мегантереон, 2 бр лешояда на Бохенски.
3. Изработка на видеофилми с качество на изображението 4k или HD и минимална продължителност 5 мин. -  2 броя.
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