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Образец - Приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 



Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част към отправената Покана от община Вършец с Изх. № 70 00-343 от 14.06.2019 г., на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център“ от обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“, Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии, Обособена позиция № 3: Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии и Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”.

В съответствие с настоящата Техническа спецификация, следва да бъдат представени Техническо предложение и Ценово предложение към представените предложения – оферти, съгласно следните параметри:
	1.1. Информация за обект „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“ и съществуващото положение
	Местоположение
Обектът е изграждане на палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ, разположен в самостоятелен имот ПИ 12961.40.917 от Кадастралната карта на гр. Вършец с площ 9788 м2. Имотът граничи на югоизток и югозапад с градски парк, на северозапад с река Ботуня и на североизток с вада. Основният достъп до имота е от югозапад, а обслужващия вход от изток.
Общи данни за обекта
Сградата е разположена в рамките на указаните в скицата за проектиране, линии за застрояване, на отстояния от границите на имота по-големи от минималните. Тя е едноетажна със застроена площ 300 м2, с главен вход от юг и обслужващ вход от север.
Палеопаркът е решен с алейна мрежа, зелени площи и зони за  разполагане на експонатите с осветление към тях. Предвидени са пейки, детска площадка и запазване на съществуващата чешма. Запазват се съществуващите дървета. Предвижда се парка да бъде ограден с ажурна ограда, разположена в рамките на имота.
Сградата се състои от покрито входно пространство, зала, 3 тоалетни (една от които достъпна за хора с увреждания), хранилище и техническо помещение. В залата са разположени рецепция, експозиционна площ с витрини и табла, диорама и зона за прожекции. В зоната за прожекции е понижен пода, като са оформени стъпала-пейки. Всички експонати, намиращи се в палеопарка и информационния център, са възстановки и копия.

1.2. Видове доставки

Видовете доставки са описани в табличен вид по-долу. В приложение № 3. Ценово предложение оферента, следва да предложи единични цени по всяка позиция в съответствие с посочената мярка.
Представяме на вниманието Ви, информация за видовете доставки, както следва:

	№
	Дейност
	Ед. Мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Доставка и монтаж на монитори /55(140 СМ) 4K ULTRA HD ТЕЛЕВИЗОР
	бр
	2

	2
	Доставка и монтаж на блу рей плеър - Тип DVD плеър
Възпроизвеждане CD DVD SVCD VCD
Възпроизвеждани формати JPEG MP3 AAC WMA LPCM MPEG-1 MPEG-4
TV система NTSC, PAL
	бр
	2

	3
	Доставка и монтаж на система за озвучаване 5.1 - 300W, USB, HDMI
	бр
	1

	4
	Доставка на витрини за експонати  с размер:ш60хд150хв90 см, изпълнени от неръждаема стомана и стъкло
	бр
	10

	5
	Доставка на мебели за рецепция и изработка на рецепция - бодисан мдф по спецификация - 310х60 см, H=110-115 вътрешно - 75    
	бр
	1

	6
	Дизайн, изработка, доставка и монтаж на информационни табла свъразни с експозицията - с мин. размери 50/70 см и макс. размери 60/120 см, изпълнени от метал или композитни плоскости, с предвидена система за окачване свободно в пространството
	бр
	20

	7
	Доставка и монтаж на трайни указателни табели - материал метал, размери мин. 50/50 см - информационни табели монтирани на метална конструкция разположени в експозицията на открито, указващи местоположението на зрителя, карта на експозицията и др.
	бр.
	20

	8
	Доставка и монтаж на трайни етикети на експонатите на открито - материал метал с минимални размери 20/20 см - за всяка от биогрупите или животните в експозицията
	бр.
	30
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