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       ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ
Адрес : 3540 гр.Вършец обл. Монтана бул.България 10

               Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

                                                          e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg


                                                                     www.varshets.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на процедура „Зимно снегопочистване и частично опесччаване  на  ІV пътна мрежа в община Вършец за зимен период 2014/2015 г.”  е необходима следната техника.:

І.  Необходима техника за отделните населени места в община Вършец.

 1. MON 1091 – м.СОПОВО – ЧЕРКАСКИ – Границата с община Берковица  – 1 машина
2. MON 1091 – Долно Озирово – Горно Озирово – Границата с община Враца – 1 машина 
3. MON 1092 – СПАНЧЕВЦИ – МИНКОВИ БАНИ; MON 1094 ПЪТ ІІІ – 812 – КЛИСУРСКИ МАНАСТИР; MON 3097 ВЪРШЕЦ – М. ВОДОПАДА; MON 30978 – Център Заножене – Селището – долна Грамада - 1 машина
Общо за изпълнение на цялата процедура  3 бр.машини  и 1бр. резервна(трактори или специализирани автомобили)
ІІ. Обем на работа – сегопочиставе на  ІV класна пътна мрежа с ширина 6 м. и дължина от 28,4 
По населени места както следва:

	№
	ІV класна пътна мрежа

Общинска пътна мрежя
	мярка
	Дължина на пътна мрежа
	ЗАБЕЛЕЖКА

	1
	MON 1091 – м.СОПОВО – ЧЕРКАСКИ – Границата с община Берковица
	КМ.
	11,000
	

	2
	MON 1091 – Долно Озирово – Горно Озирово – Границата с община Враца
	КМ.
	7,700
	

	3
	MON 1092 – СПАНЧЕВЦИ – МИНКОВИ БАНИ
	КМ.
	1,000
	

	4.
	MON 1094 ПЪТ ІІІ – 812 – КЛИСУРСКИ МАНАСТИР
	КМ.
	2,000
	

	5
	MON 3097 ВЪРШЕЦ – М. ВОДОПАДА
	КМ.
	5,100
	

	6
	MON 30978 – Център Заножене – Селището – долна Грамада
	КМ.
	1,600
	

	
	ВСИЧКО:
	КМ.
	28,400
	


ІІІ. Опесъчаване  -  да се извършва с 1 бр. автомобил  специализиран с висока проходимост. Обем на работата частично опесъчавен на 5 км. (машинно или ръчно) на път MON 1091 – м.СОПОВО – ЧЕРКАСКИ – Границата с община Берковица ( от м. Сопово от км. 0+000 до км. 4+000 началото на с.Черкаски и от разклонението на път  MON 1091 до центъра на с Драганица)
ІV. Изискване към техниката

Снегопочистващите и опесъчаващи машини – могат да бъдат собствени или наети, като задължително условие е 1 от снегопочистващите машини  да бъде тежка колесна за действие при усложнена зимна обстановка а опесъчаващата машина да бъде специализирана или с двойно предаване. Снегопочистващата техника да бъде в добро техническо и експлоатационно състояние и да е оборудвана за зимното поддържане.

Изготвил : 



ПЕТЪР ГАНЧЕВ СТЕФАНОВ
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